**Ведомость размещения дорожных знаков**

Дорога: 0000935 - ул. Шоссейная

Участок: 0,000 - 1,721 км.

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Номер знака по ГОСТ Р 52289-2019** | **Наименование знака** | **Типоразмер знака** | **Площадь знаков, м2 (для знаков индивидуального проектирования)** | **Адрес, км + м** | **Установлено / требуется установить или демонтировать** | **Количество** | **Месторасположение** | **Месторасположение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
|  |  | **Предупреждающие знаки** |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1.2 | Железнодорожный переезд без шлагбаума |  |  | 1+320 | Демонтировать | 1 |  | слева |
| 2 | 1.3.1 | Однопутная железная дорога |  |  | 1+320 | Демонтировать | 1 |  | слева |
| 3 | 1.34.3 | Направление поворота |  |  | 0+500 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 4 | 1.34.3 | Направление поворота |  |  | 0+605 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 5 | 1.34.3 | Направление поворота |  |  | 0+660 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 6 | 1.34.3 | Направление поворота |  |  | 0+860 | Установлено | 1 | справа |  |
| 7 | 1.34.3 | Направление поворота |  |  | 0+960 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 8 | 1.34.3 | Направление поворота |  |  | 1+020 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 9 | 1.34.3 | Направление поворота |  |  | 1+130 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 10 | 1.34.3 | Направление поворота |  |  | 1+170 | Требуется установить | 1 |  | слева |
|  |  | **Итого установлено:** |  |  |  |  | **1** |  |  |
|  |  | **Итого перенести:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого временных:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого демонтировать:** |  |  |  |  | **2** |  |  |
|  |  | **Итого требуется установить:** |  |  |  |  | **7** |  |  |
|  |  | **Итого:** |  |  |  |  | **8** |  |  |
|  |  | **Знаки приоритета** |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 0+490 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 12 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 0+615 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 13 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 0+645 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 14 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 0+875 | Установлено | 1 |  | слева |
| 15 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 0+950 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 16 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 1+040 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 17 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 1+140 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 18 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 1+155 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 19 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 1+280 | Установлено | 1 | справа |  |
| 20 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 1+370 | Установлено | 1 |  | слева |
| 21 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 1+520 | Установлено | 1 | справа |  |
| 22 | 2.1 | Главная дорога |  |  | 1+572 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 23 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 0+486 | Требуется установить | 1 | съезд справа |  |
| 24 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 0+515 | Требуется установить | 1 | съезд справа |  |
| 25 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 0+595 | Требуется установить | 1 |  | съезд слева |
| 26 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 0+670 | Требуется установить | 1 | съезд справа |  |
| 27 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 0+855 | Требуется установить | 1 |  | съезд слева |
| 28 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 0+970 | Требуется установить | 1 | съезд справа |  |
| 29 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 1+014 | Требуется установить | 1 |  | съезд слева |
| 30 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 1+123 | Требуется установить | 1 |  | съезд слева |
| 31 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 1+590 | Демонтировать | 1 | съезд справа |  |
| 32 | 2.4 | Уступите дорогу |  |  | 1+600 | Демонтировать | 1 |  | съезд слева |
| 33 | 2.5 | Движение без остановки запрещено |  |  | 1+177 | Требуется установить | 1 | съезд справа |  |
| 34 | 2.5 | Движение без остановки запрещено |  |  | 1+350 | Установлено | 1 | съезд справа |  |
| 35 | 2.5 | Движение без остановки запрещено |  |  | 1+586 | Требуется установить | 1 | съезд справа |  |
| 36 | 2.5 | Движение без остановки запрещено |  |  | 1+600 | Требуется установить | 1 |  | съезд слева |
|  |  | **Итого установлено:** |  |  |  |  | **5** |  |  |
|  |  | **Итого перенести:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого временных:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого демонтировать:** |  |  |  |  | **2** |  |  |
|  |  | **Итого требуется установить:** |  |  |  |  | **19** |  |  |
|  |  | **Итого:** |  |  |  |  | **24** |  |  |
|  |  | **Запрещающие знаки** |  |  |  |  |  |  |  |
| 37 | 3.1 | Въезд запрещен |  |  | 0+445 | Установлено | 1 | справа |  |
| 38 | 3.1 | Въезд запрещен |  |  | 0+480 | Установлено | 1 | справа |  |
| 39 | 3.4 | Движение грузовых автомобилей запрещено |  |  | 1+380 | Установлено | 1 |  | съезд слева |
| 40 | 3.24 | Ограничение максимальной скорости |  |  | 0+450 | Установлено | 1 | съезд справа |  |
| 41 | 3.32 | Движение транспортных средств с опасными грузами запрещено |  |  | 0+440 | Установлено | 1 | съезд справа |  |
|  |  | **Итого установлено:** |  |  |  |  | **5** |  |  |
|  |  | **Итого перенести:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого временных:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого демонтировать:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого требуется установить:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** |  |  |  |  | **5** |  |  |
|  |  | **Знаки особых предписаний** |  |  |  |  |  |  |  |
| 42 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 0+640 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 43 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 0+645 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 44 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 0+870 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 45 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 0+875 | Демонтировать | 1 |  | слева |
| 46 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 0+875 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 47 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+353 | Демонтировать | 1 | справа |  |
| 48 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+353 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 49 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+355 | Демонтировать | 1 |  | слева |
| 50 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+370 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 51 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+590 | Демонтировать | 1 | справа |  |
| 52 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+590 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 53 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+600 | Демонтировать | 1 |  | слева |
| 54 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+600 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 55 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+665 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 56 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+670 | Демонтировать | 1 |  | слева |
| 57 | 5.19.1 | Пешеходный переход |  |  | 1+670 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 58 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 0+640 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 59 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 0+645 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 60 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 0+870 | Демонтировать | 1 | справа |  |
| 61 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 0+870 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 62 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 0+875 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 63 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+353 | Демонтировать | 1 | справа |  |
| 64 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+353 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 65 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+355 | Демонтировать | 1 |  | слева |
| 66 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+370 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 67 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+590 | Демонтировать | 1 | справа |  |
| 68 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+590 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 69 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+600 | Демонтировать | 1 |  | слева |
| 70 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+600 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 71 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+665 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 72 | 5.19.2 | Пешеходный переход |  |  | 1+670 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 73 | 5.23.1 | Начало населенного пункта |  |  | 0+010 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 74 | 5.24.1 | Конец населенного пункта |  |  | 0+010 | Требуется установить | 1 | справа |  |
|  |  | **Итого установлено:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого перенести:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого временных:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого демонтировать:** |  |  |  |  | **11** |  |  |
|  |  | **Итого требуется установить:** |  |  |  |  | **22** |  |  |
|  |  | **Итого:** |  |  |  |  | **22** |  |  |
|  |  | **Информационные знаки** |  |  |  |  |  |  |  |
| 75 | 6.8.2 | Тупик |  |  | 1+380 | Установлено | 1 |  | слева |
|  |  | **Итого установлено:** |  |  |  |  | **1** |  |  |
|  |  | **Итого перенести:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого временных:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого демонтировать:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого требуется установить:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого:** |  |  |  |  | **1** |  |  |
|  |  | **Знаки сервиса** |  |  |  |  |  |  |  |
| 76 | 7.3 | Автозаправочная станция |  |  | 0+060 | Установлено | 1 | справа |  |
| 77 | 7.3 | Автозаправочная станция |  |  | 0+420 | Установлено | 1 | справа |  |
| 78 | 7.3 | Автозаправочная станция |  |  | 0+540 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 79 | 7.3 | Автозаправочная станция |  |  | 0+950 | Требуется установить | 1 |  | слева |
|  |  | **Итого установлено:** |  |  |  |  | **2** |  |  |
|  |  | **Итого перенести:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого временных:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого демонтировать:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого требуется установить:** |  |  |  |  | **2** |  |  |
|  |  | **Итого:** |  |  |  |  | **4** |  |  |
|  |  | **Знаки дополнительной информации(таблички)** |  |  |  |  |  |  |  |
| 80 | 8.13 | Направление главной дороги |  |  | 1+520 | Установлено | 1 | справа |  |
| 81 | 8.13 | Направление главной дороги |  |  | 1+586 | Требуется установить | 1 | справа |  |
| 82 | 8.13 | Направление главной дороги |  |  | 1+600 | Требуется установить | 1 |  | слева |
| 83 | 8.13 | Направление главной дороги |  |  | 1+572 | Требуется установить | 1 |  | слева |
|  |  | **Итого установлено:** |  |  |  |  | **1** |  |  |
|  |  | **Итого перенести:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого временных:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого демонтировать:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Итого требуется установить:** |  |  |  |  | **3** |  |  |
|  |  | **Итого:** |  |  |  |  | **4** |  |  |
|  |  | **Всего установлено:** |  |  |  |  | **15** |  |  |
|  |  | **Всего перенести:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего временных:** |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | **Всего демонтировать:** |  |  |  |  | **15** |  |  |
|  |  | **Всего требуется установить:** |  |  |  |  | **53** |  |  |
|  |  | **Всего:** |  |  |  |  | **68** |  |  |